
	医院安全防范设施升级改造项目报价清单

	序号
	项目
	内容
	单位
	数量
	品牌
	材料单价
	材料合价

	1
	双门控制门禁主机
	双门控制门禁主机（含机箱电源、消防联动），质保三年 
	套
	21
	
	
	

	2
	读卡器
	读卡器，质保三年 
	套
	21
	
	
	

	3
	消防门磁力锁
	消防门磁力锁，质保三年 
	套
	21
	
	
	

	4
	发卡器
	发卡器，质保三年 
	套
	2
	
	
	

	5
	出门按钮
	出门按钮，质保三年 
	套
	21
	
	
	

	6
	IC卡
	IC卡，质保三年 
	张
	30
	
	
	

	7
	400W半球摄像机（内置拾音器）
	400万网络摄像机（内置拾音器），质保三年 
	套
	32
	
	
	

	8
	200W半球摄像机（内置拾音器）
	200W半球摄像机（内置拾音器），质保三年 
	套
	39
	
	
	

	9
	入侵报警总线主机(套装）
	入侵报警总线主机（套装：含网络模块*1个、网络键盘*1个、DC12V7AH电池*1个、声光报警器*1个、管理软件*1套，支持128个扩展设备，最大支持1026个防区。质保三年 
	套
	3
	
	
	

	10
	入侵报警8防区IP分控小键盘
	入侵报警8防区IP键盘，可以接8个前端设备，带一个输出端口，可以接一个声光报警器.质保三年 
	个
	57
	
	
	

	11
	入侵报警壁挂式三鉴探头
	入侵报警壁挂式三鉴探头（含DC12V，2A电源*1套），微波+红外+人工智能有效减少误报下视窗，消除盲区；红外防遮挡，被遮挡时切换到单技术探测；动态温度补偿；先进光学系统灵敏度更均匀；探测范围10M*10M，供电9-16VDC。质保三年 
	套
	57
	
	
	

	12
	有线一键报警系统
	含双防区输入IP模块、86底盒紧急按钮及现场相关的配套模块。质保三年 
	套
	6
	
	
	

	13
	4G无线一键系统
	4G无线一键报警系统，含锂电池。质保三年 
	套
	2
	
	
	

	14
	POE交换机
	百兆PoE交换机，交换容量2Gbps，包转发率1.49Mpps；8个10/100Mbps自适应电口(支持POE/POE+，整机PoE最大输出功率112W，单端口最大输出功率30W)，固化2个uplink口；桌面式铁壳交换机；支持标准交换、长距离传输，质保三年 
	台
	13
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	合计：
	0.00 



